ＥＦ接合チェックシート

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＥＦ接合チェックシート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **工事名：** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **呼び径：　　　　　　　　ｍｍ** | | | | | **施工場所：** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **発電機の機種名：** | | | | | | | | | **ｺﾝﾄﾛｰﾗの機種名：** | | | | | | | | | | | |
| **正常作動確認：　正常（100V～110V）　　　異常** | | | | | | | | | **正常作動確認：　正常(ｴﾗｰ表示なし)　　　　異常** | | | | | | | | | | | |
| **確認ﾎﾟｲﾝﾄ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **継　手No.** | | |  |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | | |  | |  |
| **略　図** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **天候** | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **融着** | **管の点検・清掃** | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **切削長さのマーキング** | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **融着面の切削** | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **融着面の清掃** | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **挿入標線の記入** | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **管と継手の挿入・固定** | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **検査** | **正常終了の確認** | | **正･異** | | **正･異** | **正･異** | | **正･異** | | **正･異** | | **正･異** | | **正･異** | **正･異** | | **正･異** | | **正･異** | |
| **通電終了時刻** | | **：** | | **：** | **：** | | **：** | | **：** | | **：** | | **：** | **：** | | **：** | | **：** | |
| **インジケータの確認** | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **冷却** | **冷却時間(分)** | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **固定の解除時刻** | | **：** | | **：** | **：** | | **：** | | **：** | | **：** | | **：** | **：** | | **：** | | **：** | |
| **接合総合判定** | | | **合・否** | | **合・否** | **合・否** | | **合・否** | | **合・否** | | **合・否** | | **合・否** | **合・否** | | **合・否** | | **合・否** | |
| **備考：** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **施工年月日** | | | | | **施工会社名** | | | | | | **現場代理人氏名** | | | | | **施工者氏名** | | | | |
| **年　　月　　日** | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |